<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-14" y1="-27" x2="14" y2="-27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14" y1="-27" x2="16" y2="-25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="-25" x2="16" y2="14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="14" x2="14" y2="16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14" y1="16" x2="-14" y2="16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-14" y1="16" x2="-16" y2="14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-16" y1="14" x2="-16" y2="-25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-16" y1="-25" x2="-14" y2="-27" width="0" layer="20"/>
<hole x="0" y="0" drill="6"/>
<hole x="13" y="13" drill="3.2"/>
<hole x="13" y="-13" drill="3.2"/>
<hole x="-13" y="-13" drill="3.2"/>
<hole x="-13" y="13" drill="3.2"/>
<text>Pyr0-Piezo Orion Adapter v1.0.0</text>
<text>https://docs.pyroballpcbs.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PiezoFFC">
<packages>
<package name="PIEZO-DISK-12MM">
</package>
<package name="70553-02">
<description>&lt;b&gt;2.54mm Pitch SL™ Header, Low Profile, Single Row, Right Angle, 3.05mm Pocket, Shrouded, 3 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/705530002_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="PiezoFFC" package="PIEZO-DISK-12MM" value="PIEZO-DISK12MM"/>
<element name="U$2" library="PiezoFFC" package="PIEZO-DISK-12MM" value="PIEZO-DISK12MM"/>
<element name="U$3" library="PiezoFFC" package="PIEZO-DISK-12MM" value="PIEZO-DISK12MM"/>
<element name="U$4" library="PiezoFFC" package="PIEZO-DISK-12MM" value="PIEZO-DISK12MM"/>
<element name="J1" library="PiezoFFC" package="70553-02" value="C-GRID-02-70553">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND3"/>
<contactref element="U$1" pad="GND4"/>
<contactref element="U$2" pad="GND1"/>
<contactref element="U$2" pad="GND2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND3"/>
<contactref element="U$2" pad="GND4"/>
<contactref element="U$3" pad="GND1"/>
<contactref element="U$3" pad="GND2"/>
<contactref element="U$3" pad="GND3"/>
<contactref element="U$3" pad="GND4"/>
<contactref element="U$4" pad="GND1"/>
<contactref element="U$4" pad="GND2"/>
<contactref element="U$4" pad="GND3"/>
<contactref element="U$4" pad="GND4"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIEZO_OUT">
<contactref element="U$3" pad="PZ+" route="any" routetag="G$1.PZ+"/>
<contactref element="U$2" pad="PZ+" route="any" routetag="G$1.PZ+"/>
<contactref element="U$1" pad="PZ+" route="any" routetag="G$1.PZ+"/>
<contactref element="U$4" pad="PZ+" route="any" routetag="G$1.PZ+"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
