<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-10.16" y1="-15.24" x2="-12.7" y2="-12.7" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-12.7" y1="-12.7" x2="-12.7" y2="24.525" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-12.7" y1="24.525" x2="-3.2" y2="34.025" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-3.2" y1="34.025" x2="0" y2="35.4" width="0.1524" layer="20" curve="-43.49481"/>
<wire x1="0" y1="35.4" x2="31.05" y2="35.4" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="31.05" y1="35.4" x2="35.425" y2="31.025" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="35.425" y1="31.025" x2="35.425" y2="-5.225" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="35.425" y1="-5.225" x2="25.35" y2="-15.3" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="25.35" y1="-15.3" x2="-10.125" y2="-15.3" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-10.125" y1="-15.3" x2="-10.175" y2="-15.25" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-10.175" y1="-15.25" x2="-10.17" y2="-15.25" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-10.17" y1="-15.25" x2="-10.16" y2="-15.24" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="PiezoFFC">
<packages>
<package name="HOLES_3,2-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.2 mm, round</description>
</package>
<package name="FFC-60P_0.5_MOLEX_505110-6091">
<description>&lt;b&gt;0.5mm Pitch Connectors For FPC/FFC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href= "http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e58605370.pdf"&gt;Data sheet&lt;/a&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="70553-04">
<description>&lt;b&gt;2.54mm Pitch SL™ Header, Low Profile, Single Row, Right Angle, 3.05mm Pocket, Shrouded, 5 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/705530004_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="MICROSWITCH_5.08">
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SEEED-LED_LED-0603">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="PiezoFFC" package="HOLES_3,2-PAD" value="HOLES_MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="H2" library="PiezoFFC" package="HOLES_3,2-PAD" value="HOLES_MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="H3" library="PiezoFFC" package="HOLES_3,2-PAD" value="HOLES_MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="H4" library="PiezoFFC" package="HOLES_3,2-PAD" value="HOLES_MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="J1" library="PiezoFFC" package="FFC-60P_0.5_MOLEX_505110-6091" value="FFC_MOLEX_0.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="PiezoFFC" package="FFC-60P_0.5_MOLEX_505110-6091" value="FFC_MOLEX_0.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X-MOT" library="PiezoFFC" package="70553-04" value="C-GRID-04-70553">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X_MIN" library="PiezoFFC" package="MICROSWITCH_5.08" value="LIMIT_SWITCHMICRO_SPDT_5.08">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="PiezoFFC" package="R0805" value="1K">
<attribute name="MPN" value="RC0805JR-072KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="PiezoFFC" package="SEEED-LED_LED-0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="PiezoFFC" package="R0805" value="1K">
<attribute name="MPN" value="RC0805JR-072KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="E0_1B">
<contactref element="J2" pad="60"/>
<contactref element="J2" pad="59"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E0_1A">
<contactref element="J2" pad="58"/>
<contactref element="J2" pad="57"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="E0_2A">
<contactref element="J2" pad="56"/>
<contactref element="J2" pad="55"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="E0_2B">
<contactref element="J2" pad="54"/>
<contactref element="J2" pad="53"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="J2" pad="S$2"/>
<contactref element="J2" pad="52"/>
<contactref element="J2" pad="51"/>
<contactref element="J2" pad="S$1"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="S$2"/>
<contactref element="J2" pad="13"/>
<contactref element="J2" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="S$1"/>
<contactref element="J1" pad="47"/>
<contactref element="J1" pad="48"/>
<contactref element="X_MIN" pad="P$2"/>
<contactref element="J2" pad="31"/>
<contactref element="J2" pad="32"/>
<contactref element="J1" pad="30"/>
<contactref element="J1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="X_1B_NC">
<contactref element="J2" pad="50"/>
<contactref element="J2" pad="49"/>
</signal>
<signal name="X_1A_NC">
<contactref element="J2" pad="48"/>
<contactref element="J2" pad="47"/>
</signal>
<signal name="X_2A_NC">
<contactref element="J2" pad="46"/>
<contactref element="J2" pad="45"/>
</signal>
<signal name="X_2B_NC">
<contactref element="J2" pad="44"/>
<contactref element="J2" pad="43"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="J2" pad="42"/>
<contactref element="J1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="J2" pad="41"/>
<contactref element="J1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="TTL_TXD">
<contactref element="J2" pad="40"/>
<contactref element="J1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="TTL_RXD">
<contactref element="J2" pad="39"/>
<contactref element="J1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="J2" pad="38"/>
<contactref element="J1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="VCC_REG">
<contactref element="J2" pad="37"/>
<contactref element="J2" pad="36"/>
<contactref element="J1" pad="24"/>
<contactref element="J1" pad="25"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X_1B">
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="X-MOT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X_1A">
<contactref element="J1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
<contactref element="X-MOT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X_2A">
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="X-MOT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="X_2B">
<contactref element="J1" pad="17"/>
<contactref element="J1" pad="18"/>
<contactref element="X-MOT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="Z_MIN_TRIG">
<contactref element="J2" pad="35"/>
<contactref element="J1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="X_MIN_TRG_NC">
<contactref element="J2" pad="34"/>
</signal>
<signal name="PT100_OUT">
<contactref element="J2" pad="33"/>
<contactref element="J1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="FAN1_GATE">
<contactref element="J2" pad="30"/>
<contactref element="J1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="FAN0_GATE">
<contactref element="J2" pad="29"/>
<contactref element="J1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="TH0-">
<contactref element="J2" pad="28"/>
<contactref element="J1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="TH0+">
<contactref element="J2" pad="27"/>
<contactref element="J1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="V_INT">
<contactref element="J2" pad="26"/>
<contactref element="J2" pad="23"/>
<contactref element="J2" pad="25"/>
<contactref element="J2" pad="24"/>
<contactref element="J1" pad="35"/>
<contactref element="J1" pad="38"/>
<contactref element="J1" pad="36"/>
<contactref element="J1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="HE0-">
<contactref element="J2" pad="22"/>
<contactref element="J2" pad="15"/>
<contactref element="J2" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="17"/>
<contactref element="J2" pad="18"/>
<contactref element="J2" pad="19"/>
<contactref element="J2" pad="20"/>
<contactref element="J2" pad="21"/>
<contactref element="J1" pad="39"/>
<contactref element="J1" pad="46"/>
<contactref element="J1" pad="40"/>
<contactref element="J1" pad="41"/>
<contactref element="J1" pad="42"/>
<contactref element="J1" pad="43"/>
<contactref element="J1" pad="44"/>
<contactref element="J1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J2" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="49"/>
<contactref element="J1" pad="60"/>
<contactref element="J1" pad="50"/>
<contactref element="J1" pad="51"/>
<contactref element="J1" pad="52"/>
<contactref element="J1" pad="53"/>
<contactref element="J1" pad="54"/>
<contactref element="J1" pad="55"/>
<contactref element="J1" pad="56"/>
<contactref element="J1" pad="57"/>
<contactref element="J1" pad="58"/>
<contactref element="J1" pad="59"/>
</signal>
<signal name="X_MIN_TRIG">
<contactref element="J1" pad="27"/>
<contactref element="D1" pad="-"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X_MIN_LED">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="X_PULLDOWN">
<contactref element="X_MIN" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
