<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.235" y1="0.94" x2="-6.795" y2="0.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-6.795" y1="0.94" x2="-10.795" y2="-3.06" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-10.795" y1="-3.06" x2="-10.795" y2="-13.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-10.795" y1="-13.78" x2="-6.795" y2="-17.78" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-6.795" y1="-17.78" x2="6.775" y2="-17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.775" y1="-17.78" x2="10.775" y2="-13.78" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="10.775" y1="-13.78" x2="10.775" y2="-3.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.775" y1="-3.06" x2="6.775" y2="0.94" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6.775" y1="0.94" x2="2.235" y2="0.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.235" y1="0.94" x2="1.27" y2="1.905" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="1.905" x2="-1.27" y2="1.905" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="1.905" x2="-2.235" y2="0.94" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="PiezoFFC">
<packages>
<package name="70553-02">
<description>&lt;b&gt;2.54mm Pitch SL™ Header, Low Profile, Single Row, Right Angle, 3.05mm Pocket, Shrouded, 3 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/705530002_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="PIEZO-DISK-12MM">
</package>
<package name="HOLES_3,2-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.2 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="PiezoFFC" package="70553-02" value="C-GRID-02-70553">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="PZ1" library="PiezoFFC" package="PIEZO-DISK-12MM" value="PIEZO-DISK12MM"/>
<element name="H1" library="PiezoFFC" package="HOLES_3,2-PAD" value="HOLES_MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="H2" library="PiezoFFC" package="HOLES_3,2-PAD" value="HOLES_MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PZ+">
<contactref element="PZ1" pad="PZ+" route="any" routetag="G$1.PZ+"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="PZ1" pad="GND1"/>
<contactref element="PZ1" pad="GND2"/>
<contactref element="PZ1" pad="GND3"/>
<contactref element="PZ1" pad="GND4"/>
<contactref element="H2" pad="B3,2"/>
<contactref element="H1" pad="B3,2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
